TP2 Réseaux : TCP/IP

Question1) options : maximum segment size ,No operation,Window scale,TCP sack permitted option,Timestamp

Question2)

Question3) retarder les acquittements permet d’acquitter plusieurs âquets d’un coup en fonction de la quantité de paquets arrivées . Plus le retard est grand plus on acquitte de paquets d’un coup. Mais un délai trop important risque de faire croire à l’autre machine que l’on a pas reçu le paquet et elle le renverra, il faut donc que le timer d »acquittement de re émission soient synchronisé